中铁四局集团有限公司安九铁路（江西段）、瑞九铁路I类变更（碎石、河砂、级配碎石）招标采购

招标公告

招标编号: ZTSWJZ-2018-10

## 1. 招标条件

新建安庆至九江铁路（江西段）站前工程项目已由相关部门批准建设，建设资金已落实。该项目安九铁路(江西段)AJJXZQ标工程所需物资碎石、河砂已具备招标条件；新建瑞昌至九江铁路站前工程I类变更项目已于2017年4月由相关部门批准建设，该项目瑞九铁路RJZQ-2标I类变更工程所需河砂、碎石、级配碎石已具备招标条件。现由中铁四局集团第五工程有限公司物资招标采购中心组织招标采购。

## 2. 项目概况与招标内容

2.1项目概况：

（1）安九铁路（江西段）AJJXZQ标段，起止里程为：DK317+831.055～DK333+521.979，；其中桥梁长度13.726Km、区间路基0.161Km，站场路基1.803Km；武九上行线改线工程1.012Km，铜九线改建1.593Km，九江动车走行线0.617Km及九江动车存车场，庐山站综合维修工区、预留存车场工程及动走线工程，上、下行线分别长1.185Km和1.16Km；箱梁制架404孔，以及相关工程站线铺轨16.05km。工程造价17.15亿元，总工期58个月。施工单位：中铁四局集团有限公司安九铁路（江西段）AJJXZQ标项目经理部。

（2）瑞九铁路RJZQ-2标段正线全长10.68km，起止里程为DK195+115.16 ~DK205+800，始于九江县城门乡金兰村境内，正线终点位于九江县沙河，联络线工程16.03单线km由铁四局集团有限公司瑞九铁路RJZQ-2标项目经理部施工。目前工程建设已基本结束。新建安九铁路进入庐山站的引入部分作为瑞九铁路的Ⅰ类变更工程，位于江西省九江县境内，分为三座桥梁，一座站场改造工程。其中桥梁分为左右线与瑞九铁路庐山站2#特大桥并行进入庐山站，正线桥梁总长4.159km，起止里程DK329+630.58~DK331+718.155。站场新增2台4线，全长3.22km，共同纳入瑞九铁路RJZQ-2标Ⅰ类变更工程。

2.2招标内容：物资品种、包件划分见附件。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人资格要求详见附表1。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 投标人必须提供满足招标文件要求的投标物资，且制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与投标承诺一致。

3.4 投标人须提供资质审查资料：资质材料（税务登记证、组织机构代码证、营业执照[若三证合一只需提供营业执照]等）原件，如为碎石代理商的投标人除须提供自身的资质资料外，还需提供授权石场资质（税务登记证、组织机构代码证、营业执照[若三证合一只需提供营业执照]、采矿许可证、安全生产许可证等）原件及石场唯一授权书。

3.5所有潜在碎石投标人，其自有石场或其代理石场的碎石必须经招标人中心实验室取样检测，检测不合格的石场或未经招标人中心实验室取样检测的石场，取消其投标资格（包括代理商）。

3.6所有潜在碎石投标人，其自有石场或其代理石场的碎石必须安装除尘设备（水洗设备或静电除尘设备）。中标之后，经业主验证合格发放准入证，方可成为正式中标商。

3.7 本次招标物资一包一投。

3.8中标单位必须在中国中铁采购电子商务平台（[www.crecgec.com](http://www.crecgec.com/)）注册会员，取得会员资格。

## 4.资格审查方法及评标办法

4.1、本次投标人的资质审查采用标前先审的方式，对审查合格的潜在供应商（如果是碎石潜在投标人，除了资质审查通过外，还须同时具备我部对其自有石场或其代理的授权石场抽取的碎石样品，经检测其母材强度必须是合格这一条件方可）发竞争性谈判邀请函,邀请其参与竞争性谈判。 评标办法采用经评审的最低投标价法。

4.2资质审查时间：2018年6月12日至2018年6月19日；资质审查时间即为标书出售时间。

4.3资质审查地点：中铁四局集团第五工程有限公司物资招标采购中心（江西省九江市九江县双瑞西路537号）。

联系人：白桂军 电话：0792-6811665 邮箱：[3477752216@qq.com](mailto:422430295@qq.com)

## 5.招标文件的获取

5.1请投标人于2018年6月12日至2018年6月19日，每日上午8 ：30 分至11:30时，下午14:30至17：00 分（北京时间，下同）持单位介绍信、投标申请表、法定代表人授权书、营业执照复印件、本人身份证明复印件及 （3.4 投标人须提供资质审查）所需材料，到中铁四局集团第五工程有限物资招标采购中心购买招标文件。

5.2 招标文件由招标人现金出售，售后不退（售价详见附件）。

5.3本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。

5.4购买标书汇款帐号：

开户名称：中铁四局集团第五工程有限公司物资招标采购中心

开户银行:建行九江支行

账 号：36050164045000000146

业务联系电话：13803562520

## 6. 投标文件的递交

6.1递交投标文件的时间为2018年 6月 28日8时00分至2018年6月28日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，即开标时间）为2018年6月 28日10时00分（如开标时间调整，招标人提前5小时已电话加告之函通知投标人）。

地点：中铁四局集团第五工程有限公司物资招标采购中心（江西省九江市九江县双瑞西路537号，乘车至东风村干家河即到，）。

6.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.开标

7.1开标时间：2018年6月28日上午10时00分。

7.2开标地点：中铁四局集团第五工程有限公司物资招标采购中心（江西省九江市九江县双瑞西路537号，乘车至东风村干家河即到）。

届时请投标人法定代表人或其委托代理人按会场规定秩序参加。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国中铁采购电子商务平台（[www.crecgec.com](http://www.crecgec.com/)）和中国采购与招标网（[www.chinabidding.com.cn](http://www.chinabidding.com.cn/)）及中铁四局集团第五工程有限公司门户网站（[www.ctcefive.com](http://www.ctcefive.com)）上发布。

9.招标人信息

9.1招标组织单位：中铁四局集团第五工程有限公司物资招标采购中心

地址：江西省九江市九江县双瑞西路537号

购买标书联系人：白桂军 电话：0792-6811665

邮箱：[3477752216@qq.com](mailto:422430295@qq.com)

9.2招标人：中铁四局集团第五工程有限公司

联系人：宋亚飞 联系电话：0792-7025531

9.3招标项目：中铁四局集团有限公司安九铁路（江西段）AJJXZQ标项目经理部

中铁四局集团有限公司瑞九铁路RJZQ标项目经理部

联系人：吴神毅 联系电话：15270235379

招标项目地址：江西省九江市城西港区官湖路67号

届时请参加招投标的投标人法定代表或委托代理人持有效证件在开标开始之前签到。

二〇一八年六月十二日

附表1：**招标物资包件划分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件 编号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 单位 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价(元) | 投标保证金(万元) | 备注 |
| SS-01 | 碎石 | 5-31.5mm | 吨 | 100000 | 1、投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，能提供相关证件（如采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、税务登记证、机构代码证等）等必要资质资料，具有碎石生产或供应经验，能独立承担民事责任的生产商或生产厂授权的代理商。 2、若投标人为碎石代理商，必须有固定的碎石生产厂家对其授权。  3、生产能力及储备能力要求：碎石生产厂（商）须具备年产量不低于20万吨、日产量不低于1500吨，且具有先进生产设备和冲洗（吸尘）设备，如反击破设备、整形设备、水洗设备。 4、资格要求：通过标前资格预审的碎石潜在投标人，在被邀请之前，必须再经安九铁路（江西段）AJJXZQ标项目经理部中心试验室对其碎石母材进行取样检测，检测其母材抗压强度指标，只有资格审核通过中心试验室检测的石场或其代理的授权石场取样检测的碎石母材抗压强度合格的潜在投标人才有资格被邀请参加竞争性谈判；  5、代理商注册资金不低于200万。 | 1000 | 10 | 安九 |
| SS-02 | 5-31.5mm | 50000 | 1000 | 10 | 瑞九 |
| GBSS-01 | 高标5-20mm | 150000 | 1000 | 10 | 安九 |

注：投标物资的具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件。

| 包件号 | 物资 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价(元) | 投标保证金 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS-01 | 河砂(赣江砂) | 中粗 | 吨 | 75000 | 1、投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，能提供相关证件（营业执照、税务登记证、机构代码证等）必要资质资料，具有河砂生产或供应经验，能独立承担民事责任的生产商或代理商。 2.生产能力及设备要求：生产商须具备自采砂船、滚筒筛、冲洗设备。  3.储备能力要求：河砂投标人储备能力不低于2万吨。 4.质量要求：见第三章技术规格书。 5.投标人应遵守有关的法律、法规、条例。没有采取隐瞒、欺骗等非法手段取得资格的单位。  6、代理商注册资金不低于200万。  7、供应商供应河砂须为赣江砂。 | 1000 | 5 | 安九 |
| HS-02 | 中粗 | 吨 | 75000 | 1000 | 5 | 安九 |
| HS-03 | 中粗 | 吨 | 50000 | 1000 | 5 | 瑞九 |

注：投标物资的具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件 编号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 单位 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价(元) | 投标保证金(万元) | 备注 |
| JPSS-01 | 碎石 | 0-31.5mm | 吨 | 79000 | 1、投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，符合投标项目经营范围，能提供相关证件（如采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、税务登记证、机构代码证等）等必要资质资料，具有碎石生产或供应经验，能独立承担民事责任的生产商或生产厂授权的代理商。 2、若投标人为碎石代理商，必须有固定的碎石生产厂家对其授权。  3、生产能力及储备能力要求：碎石生产厂（商）须具备年产量不低于20万吨、日产量不低于1500吨，且具有先进生产设备和冲洗（吸尘）设备，如反击破设备、整形设备、水洗设备。 4、资格要求：通过标前资格预审的碎石潜在投标人，在被邀请之前，必须再经安九铁路（江西段）AJJXZQ标项目经理部中心试验室对其碎石母材进行取样检测，检测其母材抗压强度指标，只有资格审核通过中心试验室检测的石场或其代理的授权石场取样检测的碎石母材抗压强度合格的潜在投标人才有资格被邀请参加竞争性谈判；  5、代理商注册资金不低于200万。 | 1000 | 10 | 瑞九 |

注：投标物资的具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件。

附表2

投 标 申 请 表

**招标编号： ZTSWJZ-2018-10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  | | |
| 投标人名称 |  | | |
| 投标人联系地址 |  | | |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| **1.购买招标文件方式： 电子版□ 纸 质□**  **2.申请投标包件：**  **3.其它说明：**  **投标人（公章）**  **年 月 日** | | | |