**中铁四局集团南京西坝港区铁路专用线项目**

**物资集中采购招标公告**

招标编号：CTCE4C-WZCG-2018006

## 1. 招标条件

中铁四局集团有限公司承建的南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程XBTL-SG1标段项目建设资金已落实，所需建筑钢材、水泥、碎石、道砟已具备招标条件，现由中铁四局集团第四工程有限公司组织进行公开招标。

## 2.招标依据

2.1《中华人民共和国招标投标法》；

2.2《工程建设项目货物招标投标办法》（国家发展改革委等七部委令第27号）；

2.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展改革委等七部委令第12号）；

2.4《关于印发中铁四局集团工程物资招标采购管理实施细则的通知》中铁四程［2017］136号。

## 3.项目概况与招标内容

3.1项目概况：

3.1.1南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目：

项目施工单位：中铁四局集团有限公司西坝港区铁路专用线扩能改造工程XBTL-SG1标段项目经理部。

项目施工内容：南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程项目，我标段主要承担工程内容包括既有线改造及新建外部通道两部分：（1）既有线改造对既有线K0+000-K1+958.35、K3+408.35-K5+481.09进行削坡改造，共计4.034公里。其中包括：路基段改造2.608公里；抬桥改造特大桥1座（张营村特大桥36号墩至41号桥台）、中桥1座（四柳河中桥）；新建平改立工程2处（其中：时代大道采用4孔（7+12+12+7）m分离式钢筋混凝土框架结构顶进下穿化工园专用线铁路、芳烃南路平交道口车行道采用（13-30m现浇箱梁+1-30m预制箱梁）上跨化工园专用线铁路，人行道采用下穿顶进箱涵）；接长涵洞17座，拆除新建涵洞3座。（2）新建南京西坝港区铁路专用线外部通道，利用原宁启线废弃铁路设施建设殷庄站至扬子专用铁路外部通道，正线全长为4.1公里，沿线涉及涵洞改建一处，其余均为路基。本标段主要工程量包括：路基土石方13.06万方，水泥搅拌桩13.92万米，预制架设30M小箱梁5片，现浇30M混凝土箱梁13孔，顶进框架涵1062.6顶平米/2座，铺道砟35000方，铺轨4.1公里。

3.2招标内容：物资品种、包件划分见附表1。

## 4. 投标人资格要求

4.1 本次招标投标人资格要求：

4.1.1通用资格要求：

①营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或供应商，并且具有合法、有效的三证合一的营业执照。

②财务能力要求：资金财务状况良好，具备实施本项目合同充足的资金保障能力；投标人为生产厂的须具有2015-2016年或2016-2017年连续两年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告及报表，投标人为代理商的须具有2015-2016年或2016-2017年连续两年的财务报告及报表。

③质量保证能力要求：生产厂具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证，产品符合国家现行标准；并且具有近三年（2015、2016、2017年）的省、部级及以上专业检测机构出具的针对投标物资质量检验报告2份。

④供货业绩要求：投标人2015至2017年至少有3份铁路工程或国家重点工程建设项目供货业绩相关证明材料。

⑤履约信用要求：最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法、违规行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；未被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司及招标人所在集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”。同时，要求提供至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的投标人履约情况证明。

4.1.2专用资格要求：见附表1.

4.2 本次招标不接受联合体投标。

4.3 投标人必须提供满足招标文件要求的投标物资，且制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与投标承诺一致。

## 5.资格审查方式

本次投标人的资质审查采用资质后审的方式，评标办法采用经评审的最低投标价法。

## 6.招标文件的获取

6.1本次招标文件仅采用在中国中铁采购电子商务平台上以电子版方式发售.

6.2凡有意参加投标的潜在投标人请于公告之日起至2018年5月 7 日17时00分前（北京时间，下同），在中国中铁电子商务采购平台上进行**响应并按要求发送报名资料**以购买招标文件，操作流程如下：

6.2.1首先在中国中铁采购电子商务平台([www.crecgec.com](http://www.crecgec.com))注册成为平台用户（须签订合同），因合同双方签订有一定时间，建议提前操作。（**客服热线4006010100**）

6.2.2已注册成功的潜在投标人：请在招标文件获取的规定时间内，从中国中铁采购电子商务平台登陆进入“供应商平台”对本次招标拟投包件进行**响应**（供应商在线投标简易操作指南获取： http://www.crecgec.com/article-111-1.html）。

6.2.3潜在投标人在响应后，**请于2018年5月7日将投标申请表（附表2）、营业执照副本（加盖公章）、投标联系人身份证扫描件（加盖公章）、[标书款银行回单扫描件以电子文档形式发送至](mailto:标书款银行回单扫描件以电子文档形式发送至sjwz001@163.com)648759225@qq.com**。并根据所需购买包件的招标文件售价以足额现金方式转入到招标组织单位指定账户，**（银行信息：开户名称：中铁四局集团第四工程有限公司，开户银行：中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行，账号：12081101040002519），在汇款单上注明标书款、项目名称及所投包件号（如标书款1190、南京西坝港区铁路、GC-01），汇款单位名称与投标人名称须完全一致。**

6.3招标组织单位收到上述信息核实后，潜在投标人在2016年5月 7 日17时00分前登陆中国中铁采购电子商务平台（[www.crec](http://www.crec/)gec.com）获取**电子版招标文件**。

6.4 招标文件每套售价详见附表1，招标文件售后不退。

**7.投标文件的递交**

7.1 投标文件递交的时间与地点：

**纸质投标文件**递交投标文件的截止时间为2018年5月 22 日上午10时00分（即为开标时间）；递交地点：中铁四局集团第四工程有限公司工地模架中心会议室(地址：安徽省合肥市阜阳北路454号工地模架中心)。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 8.开标：

**8.1开标时间：**2018年 5 月 22 日上午10时00分。

**8.2开标地点：**中铁四局集团第四工程有限公司工地模架中心会议室(地址：安徽省合肥市阜阳北路454号工地模架中心)。

届时请投标人法定代表人或其委托代理人按会场规定秩序参加。

## 9.发布公告的媒介

本次招标公告在中国中铁采购电子商务平台（[www.crecgec.com](http://www.crecgec.com/)）和中国采购与招标网（[www.chinabidding.com.cn](http://www.chinabidding.com.cn/)）上同时发布。

## 10.招标人信息及相关单位联系方式

招标组织单位：中铁四局集团第四工程有限公司

联系人：杜文浩 联系电话：055165242653

联系地址：安徽省合肥市张洼路106号中铁四局第四工程有限公司物资设备部

招标人：中铁四局集团有限公司南京西坝港区铁路专用线扩能改造工程XBTL-SG1标段项目经理部

联系人: 王志伟 联系电话：18953127957

联系地址：江苏省南京市六合区时代大道南延150号中铁四局集团西坝铁路专用线项目部

2018年5月3日

附表1 **招标物资包件划分表**

| **序号** | | **物资**  **名称** | **包件号** | **计量单位** | **包件总量** | **投标人专用资格条件** | **收货人** | **招标文件售价(元)** | **投标保证金(万元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 建筑钢材 | GC-01 | 吨 | 3510 | 1.生产能力要求：投标产品生产厂须具备长材年产100万吨以上的生产能力，自身具有与钢材产能配套的炼钢能力，生产工艺、装备必须符合国家钢铁产业发展政策的相关规定，具有有效的投标产品全国工业产品生产许可证。  2.财务能力要求：投标人为代理商的注册资金不低于1000万人民币。  3.其他：代理商可以代理多个厂家的产品参与投标，但必须具有满足本资格条件要求的生产厂出具的针对投标包件的唯一授权函，生产厂不得与其授权的代理商在同一包件中投标；生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力；代理商提供的制造厂资格声明及制造厂出具的授权函须加盖制造厂公章（鲜章）。 | 中铁四局南京西坝港区铁路专用线项目部 | 500 | 10 |
| 2 | 水泥 | | SN-01 | 吨 | 15000 | 1.生产能力：投标产品生产厂须具备水泥年产10万吨以上的生产能力，自身具有与水泥产能配套的采矿能力，生产工艺、装备必须符合国家行业政策的相关规定，具有有效的投标产品全国工业产品生产许可证。  2.财务能力：代理商注册资金不低于500万人民币，资金财务状况良好，具有近两年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。  3.其他：代理商可以代理多个厂家的产品参与投标，但必须具有满足本资格条件要求的生产厂出具的对投标包件的唯一授权函，生产厂不得与其授权的代理商在同一包件中投标；生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力。 | 中铁四局南京西坝港区铁路专用线项目部 | 300 | 10 |
| 3 | 碎石 | | SS-01 | 吨 | 22500 | 1. 生产能力要求：生产厂需具备统料年产50万吨及以上的生产能力； 2. 财务能力要求：具有良好的资金财务状况，生产厂或代理商注册资金不低于300万元人民币； 3. 质量要求：产品符合国家现行标准； 4. 其他要求：①生产厂必须具备营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、等证件；②代理商需有合格矿场生产厂家有效授权证明（并加盖鲜章）；③投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力，并提供相关方案及措施；④投标人须具备垫资保供能力；并在投标承诺书中加以具体承诺。 | 中铁四局南京西坝港区铁路专用线项目部 | 300 | 5 |
| 4 | 道砟 | | DZ-01 | 吨 | 52500 | 500 | 5 |

注：招标物资的具体规格，交货地点，需求时间详见招标文件。

## 附表2

**投 标 申 请 表**

**招标编号：CTCE4C-WZCG-2018006**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 | 中铁四局集团南京西坝港区铁路专用线项目物资集中招标采购 | | |
| 投标人名称 |  | | |
| 投标人联系地址 |  | | |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 投标联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| **1.申请投标包件：**  **2.其它说明：**  **投标人（公章）**    **年 月 日** | | | |